Инструкция по изготовлению DCP SMPTE

Начну с того, что у меня Windows XP (sp2).

Обработка несжатого видео требует максимальных объёмов на жёском диске, поэтому у меня четыре жёских диска, 
объединённых в один диск данных ёмкостью 1.2 ТБ. А вот видеокарты,как ни странно, достаточно простейшей.

Процесс создания цифрового 3D кино-пакета можно разбить на несколько этапов:

1. Изготовление стереоскопического фильма в виде двух (левого и правого) несжатых .avi файлов, в которых изображение и звук полностью совпадают.

2. Сохранение как левого, так и правого .avi файлов в виде секвенции .tif картинок в цветовом пространстве RGB24.

3. Конвертация секвенции TIFF RGB24 в секвенцию киносовместимого JPEG2000 с цветовым пространством XYZ.

4. Разделение звуковых каналов и конвертация каждого из них в формат obsolete .wav PCM 24bit 48kHz.

5. Создание кино-пакета (запуск программы DcpMaker.exe)


Комментарии:

Сначала установите программу ImageMagick 6.6.4-10 Q16(2010-10-01) и программу GoldWave v5.18
 
Потом задумайтесь о том, как Вам лучше спланировать пространство диска данных и время рендеринга. Одна минута видео ТВЧ 1920х1080 берёт примерно
1 ГБ пространства и занимает практически весь день времени. В целях экономии пространства рекомендую после рендерки секвенции .j2c (после того,
как первый ракурс (например левый) будет готов), вручную из папки "converted" удалить все промежуточные файла .tif с изменённым цветовым пространством.

Сначала испытайте технологию от начала до конца на секвенции небольшого размера, например из пяти кадров.

